睢县安全生产隐患排查台账

填报单位（盖章）： 胡堂乡消防安全服务中心 填报日期：2023 年 03 月 22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查时间** | **被检查单位** | **检查人员** | **发现隐患** | **隐患**  **级别** | **整改**  **时限** | **整改措施** | **整改完**  **成时间** | **整改**  **责任人** |
| 20230320 | 喜家乐饭店 | 陈申 高国伟 | 液化气罐使用软管，罐身无二维码 |  | 一周 | 更换防爆管，更换液化气罐 | 20230328 | 杨玉荣 |
| 20230320 | 三鲜水饺 | 陈申 高国伟 | 液化气罐使用软管，罐身无二维码，液化气罐堆积 |  | 一周 | 更换防爆管，更换液化气罐，清理多余液化气罐 | 20230328 | 曹光明 |
| 20230320 | 李亮菜馆 | 陈申 高国伟 | 液化气罐缺少自闭阀，使用一通三软管，电气线路未穿管 |  | 一周 | 液化气罐安装自闭阀，，清理一通三软管，电线穿管 | 20230328 | 李春亮 |
| 20230321 | 胡堂大盆菜 | 陈申 高国伟 | 液化气罐缺少自闭阀，电气线路未穿管，缺少逃生软梯 |  | 一周 | 液化气罐安装自闭阀，电线穿管，购买软梯 | 20230328 | 秦艳 |
| 20230321 | 麻辣诱惑 | 陈申 高国伟 | 液化气罐缺少自闭阀，使用一通三软管， |  | 一周 | 液化气罐安装自闭阀，，清理一通三软管， | 20230328 | 吕喜英 |
| 20230321 | 忆回味卤肉店 | 陈申 高国伟 | 液化气罐缺少自闭阀，罐身无二维码 |  | 一周 | 液化气罐安装自闭阀，更换液化气罐 | 20230328 | 席富阳 |
| 20230322 | 一品鲜羊汤会面 | 陈申 高国伟 | 液化气罐缺少自闭阀 |  | 一周 | 液化气罐安装自闭阀 | 20230328 | 张舒博 |
| 20230322 | 聚园饭店 | 陈申 高国伟 | 电气未穿管 |  | 一周 | 电线穿管 | 20230328 | 杨晓倩 |
| 20230322 | 西部鲜炒 | 陈申 高国伟 | 液化气罐缺少自闭阀，使用一通三软管 |  | 一周 | 液化气罐安装自闭阀，，清理一通三软管 | 20230328 | 户富饶 |
| 20230322 | 徐记羊汤会面 | 陈申 高国伟 | 电线未穿管 |  | 一周 | 电线穿管 | 20230328 | 徐光结 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报主要负责人(签字)： 填表人：

填表说明：1.隐患级别：填写一般隐患或重大隐患。2.整改时限填写：立行立改或限期整改。3.整改责任人填写：被检查单位负责人。4.此表从3月20日开始报送，实行动态报送，把每天参加检查人员、检查单位和隐患整改情况一并上报县安委办，表格连同检查照片一起压缩成包发送至邮箱：sxawh@mailsuixian.cn，联系人：李慧 荣益艳，联系电话：0370-3083795。